АДМИНИСТРАЦИЯ КУРЕЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИДРИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017г. с. Куреж № 25-п

Об утверждении требований к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  Курежского сельсовета, Администрация  Курежского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Курежского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Курежского сельсовета»

 Глава Курежского сельсовета Д.Н. Усенко

Приложение

к постановлению

администрации  Курежского сельсовета

от 31.10.2017  № 25-п

**Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела**

1. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела, (далее - Требования к качеству услуг по погребению) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О погребении и похоронном деле ".

2. Определения, используемые в Требованиях к качеству услуг по погребению:

1) стандартное погребение - действия по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу);

2) погребение мертворожденного - действия по захоронению тела (останков) мертворожденного ребенка по истечении 154 дней беременности в соответствии санитарно-гигиеническими требованиями путем предания тела (останков) земле (захоронение в могилу)

3. Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, приведены в приложении № 1 "Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего" к настоящим Требованиям к качеству услуг по погребению.

    4. Требования к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего представлены в приложении № 2 "Требования к качеству услуг по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение" к настоящим Требованиям к качеству услуг по погребению.

Приложение № 1

к требованиям к качеству услуг по

погребению, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по

погребению специализированной

службой по вопросам похоронного дела

**Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги по погребению** | **Требования к качеству услуг по погребению, предоставляемых супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего** | |
| **Стандартное погребение** | **Погребение мертворожденного** |
| 1 | Оформление документов, необходимых для погребения | Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:  - получение заказа от представителя умершего и проверку пакета документов;  - оформление заказа на автокатафалк, гроб, могилу;  - выезд на захоронение;  - подготовку пакета документов и сдачу отчета в бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела.  Пакет документов включает:  - справку о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния";  - свидетельство о смерти, выданное органами записи актов гражданского состояния;  - заявление супруга, близкого родственника, иного родственника, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (далее - представителя умершего);  - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя умершего | Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:  - получение заказа из медицинского учреждения и проверку пакета документов;  - выезд на кладбище для оформления заказа на могилу траншейного типа;  - оформление заказа на автокатафалк, ритуальные принадлежности, могилу траншейного типа;  - выезд в прозекторское отделение медицинского учреждения за телом;  - выезд на захоронение;  - подготовку пакета документов, составление и сдачу материального отчета в бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела.  Пакет документов включает:  - справку по форме N 26, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния";  - обращение медицинского учреждения |
| 2 | Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения | Для погребения предоставляется гроб деревянный длиной 200 см, изготовленный из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20-25 мм), обитый хлопчатобумажной тканью, без дополнительных украшений. Для наружной обивки используется ткань красного и черного цветов, для внутренней - белого цвета. Крышка гроба забивается гвоздями (4 штуки).  Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставка гроба до подъезда дома (прозекторского отделения медицинского учреждения) специализированным транспортом (автокатафалком).  Организация погрузочно-разгрузочных работ, туалет умершего и укладывание тела (останков) умершего в гроб осуществляется представителем умершего | Для погребения предоставляются:  - гроб деревянный длиной 70 см, изготовленный из пиломатериала хвойных пород (20-25 мм), с низом, обитым полиэтиленовой пленкой;  - покрывала для облачения тела (2 штуки размером 80 х 50 см), изготовленные из хлопчатобумажного материала.  Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставка гроба до прозекторского отделения медицинского учреждения.  Погрузочно-разгрузочные работы, туалет мертворожденного и укладывание тела (останков) мертворожденного в гроб осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения |
| 3 | Перевозка тела (останков) умершего на кладбище | Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом (останками) умершего из дома (прозекторского отделения медицинского учреждения) до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час | Перевозка тела (останков) мертворожденного включает перевозку гроба с телом (останками) мертворожденного из прозекторского отделения медицинского учреждения до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час |
| 4 | Погребение | Погребение осуществляется в могилу на отведенном участке действующего кладбища, открытого для прямого захоронения.  -        под захоронение тела в гробу размер места одиночного захоронения составляет  2,5м\*2,0м\*1,0м (длина, глубина, ширина);  -        под захоронение урны с прахом в землю (за исключением случаев под захоронения в родственную могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 0,75м\*0,4м\*0,75м (длина, глубина, ширина);  Работы по погребению включают:  - очистку площадки от дерна (для летних условий) (размер площадки - 2,3 х 1,0 м);  - копку могилы вручную (грунт II группы);  - забивку крышки гроба с телом (останками) умершего;  - опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;  - засыпку могилы вручную;  - устройство надмогильного холма.  Организация погрузочно-разгрузочных работ и установка намогильного сооружения с указанием фамилии и инициалов, даты рождения и смерти умершего осуществляется представителем умершего | Погребение осуществляется в могилу траншейного типа в два уровня.  Размеры могилы: длина - 2,5 м, ширина - 1,0 м, глубина - 2,1 м. В месте погребения устанавливается регистрационная табличка (20 х 30 см - на четырнадцать мертворожденных), изготовленная из листового железа (1,5 мм), надпись на табличке наносится краской (эмаль). Каждые четырнадцать захоронений ограничиваются деревянным щитом (200 х 90 см), изготовленным из необработанного пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм).  Работы по погребению включают:  - рытье могилы траншейного типа на отведенном участке кладбища, осуществляемое с использованием механических средств (грунт II группы);  - зачистку могилы, осуществляемую вручную;  - рыхление могильного холма;  - разгрузку гроба с телом (останками) мертворожденного с автокатафалка;  - перенос гроба с телом (останками) мертворожденного до могилы;  - опускание гроба с телом (останками) мертворожденного в могилу;  - подноску и установку деревянного щита;  - засыпку вручную слоем земли (0,5 м для нижнего уровня, 1,0 м для верхнего уровня);  - устройство надмогильного холма;  - нанесение надписи и установку регистрационной таблички |

Приложение № 2

к требованиям к качеству услуг по

погребению, предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг по

погребению специализированной

службой по вопросам похоронного дела

**Требования к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование услуги по погребению** | **Требования к качеству услуг по погребению при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение** | |
| **Стандартное погребение** | **Погребение ребенка, родившегося живым и умершего в первый год жизни** |
| 1 | Оформление документов, необходимых для погребения | Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:  - получение заказа из медицинского учреждения и проверку пакета документов;  - выезд на кладбище для оформления заказа на могилу траншейного типа;  - оформление заказа на автокатафалк, ритуальные принадлежности, могилу траншейного типа;  - выезд в прозекторское отделение медицинского учреждения за телом;  - выезд на захоронение;  - подготовку пакета документов, составление и сдачу материального отчета в бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела.  Пакет документов включает:  - справку о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния";  - обращение медицинского учреждения | Оформление документов, необходимых для погребения, включает в себя:  - получение заказа из медицинского учреждения и проверку пакета документов;  - выезд на кладбище для оформления заказа на могилу траншейного типа;  - оформление заказа на автокатафалк, ритуальные принадлежности, могилу траншейного типа;  - выезд в прозекторское отделение медицинского учреждения за телом;  - выезд на захоронение;  - подготовку пакета документов, составление и сдачу материального отчета в бухгалтерию специализированной службы по вопросам похоронного дела.  Пакет документов включает:  - справку о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1998 года № 1274 "Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния";  - обращение медицинского учреждения |
| 2 | Облачение тела | Для облачения тела предоставляются покрывала (2 штуки размером 200 х 80 см), изготовленные из хлопчатобумажного материала.  Туалет умершего и укладывание тела (останков) умершего в гроб осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения | Для облачения тела предоставляются покрывала (2 штуки размером 80 х 50 см), изготовленные из хлопчатобумажного материала.  Туалет умершего и укладывание тела (останков) умершего в гроб осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения |
| 3 | Предоставление гроба | Для погребения предоставляется гроб деревянный длиной 200 см, изготовленный из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм), с низом, обитым полиэтиленовой пленкой.  Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставка гроба до прозекторского отделения медицинского учреждения.  Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения | Для погребения предоставляется гроб деревянный длиной 70 см, изготовленный из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм), с низом, обитым полиэтиленовой пленкой.  Работниками специализированной службы по вопросам похоронного дела производится доставка гроба до прозекторского отделения медицинского учреждения.  Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются работниками прозекторского отделения медицинского учреждения |
| 4 | Перевозка умершего на кладбище | Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом (останками) умершего из прозекторского отделения медицинского учреждения до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час | Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом (останками) умершего из прозекторского отделения медицинского учреждения до кладбища автокатафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час |
| 5 | Погребение | Погребение осуществляется в могилу траншейного типа в два уровня.  Размеры могилы: -2,5м\*2,0м\*1,0м (длина, глубина, ширина);В месте погребения устанавливается регистрационная табличка (20 х 30 см - на двоих), изготовленная из листового железа (1,5 мм), надпись на табличке наносится краской (эмаль).  Каждое захоронение ограничивается деревянным щитом (125 х 90 см), изготовленным из пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм).  Работы по погребению включают:  - рытье могилы траншейного типа на отведенном участке кладбища, осуществляемое с использованием механических средств (грунт II группы);  - зачистку могилы, осуществляемую вручную;  - рыхление могильного холма;  - разгрузку гроба с телом (останками) умершего с автокатафалка;  - перенос гроба с телом (останками) умершего до могилы;  - опускание гроба с телом (останками) умершего в могилу;  - подноску и установку деревянного щита;  - засыпку вручную слоем земли (0,5 м для нижнего уровня, 1,0 м для верхнего уровня);  - устройство надмогильного холма;  - нанесение надписи и установку регистрационной таблички | Погребение осуществляется в могилу траншейного типа в два уровня.  Размеры могилы: длина - 2,5 м, ширина -1,0 м, глубина - 2,1 м.  В месте погребения устанавливается регистрационная табличка (20 х 30 см - на четырнадцать умерших), изготовленная из листового железа (1,5 мм), надпись на табличке наносится краской (эмаль).  Каждые четырнадцать захоронений ограничиваются деревянным щитом (200 х 90 см), изготовленным из необработанного пиломатериала хвойных или лиственных пород (20 - 25 мм).  Работы по погребению включают:  - рытье могилы траншейного типа на отведенном участке кладбища, осуществляемое с использованием механических средств (грунт II группы);  - зачистку могилы, осуществляемую вручную;  - рыхление могильного холма;  - разгрузку гроба с телом (останками) мертворожденного с автокатафалка;  - перенос гроба с телом (останками) мертворожденного до могилы;  - опускание гроба с телом (останками) мертворожденного в могилу;  - подноску и установку деревянного щита;  - засыпку вручную слоем земли (0,5 м для нижнего уровня, 1,0 м для верхнего уровня);  - устройство надмогильного холма;  - нанесение надписи и установку регистрационной таблички |